一、设备名称：数字式X射线摄影系统（车载DR系统）

二、设备生产厂家及型号：邦盛，FS-500DDR-Ⅰ；

三、故障描述：测量显示其中有两个接线柱显示OL（表示阻值无穷大）开路状态。

四、维修要求：1.更换球管；2.提供全新配件进行维修，并附配件出厂证明；3.有意向的维修单位可到现场查看故障情况。



