|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修材料 | 品名 | 型号 | 参数 | 单位 | 单价 |
| 1 | 灯管 | 20W |  | 根 |  |
| 2 | 灯管 | 40W |  | 根 |  |
| 3 | T4灯管 | MG-T4 12W |  | 套 |  |
| 4 | LEDT8灯管 | 7W |  | 根 |  |
| 5 | LED筒灯 | 4寸12W |  | 个 |  |
| 6 | LED筒灯 | 5寸12W |  | 个 |  |
| 7 | LED球泡 | 32W |  | 个 |  |
| 8 | LEDA60球泡 | 10W |  | 个 |  |
| 9 | LEDA95球泡 | 18W |  | 个 |  |
| 10 | LEDT100球泡 | 32W |  | 个 |  |
| 11 | LED灯条 | 一拖三24W | 系列：LSK821 | 套 |  |
| 12 | LED平板灯300\*600 | 直发光超薄30W | 功率80W 尺寸60\*60CM 材质;精工铝材 白光 嵌入式 | 个 |  |
| 13 | LED平板灯600\*600 | 直发光超薄48W | 功率80W 尺寸60\*60CM 材质;精工铝材 白光 嵌入式 | 个 |  |
| 14 | LED平板灯600\*600 | 直发光超薄60W | 功率80W 尺寸60\*60CM 材质;精工铝材 白光 嵌入式 | 个 |  |
| 15 | LED平板灯600\*600 | 直发光超薄80W | 功率80W 尺寸60\*60CM 材质;精工铝材 白光 嵌入式 | 个 |  |
| 16 | 启辉器 | S10 |  | 个 |  |
| 17 | 荧光灯镇流器 | 20W |  | 个 |  |
| 卫浴类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淋浴大喷头 | 10寸 | 材质：ABS 品牌：睦歌 功能：压力调节 花洒支架类型：固定可旋转 | 个 |  |
| 2 | 淋浴喷头 | 5203 | 材质: ABS 花洒支架类型: 固定可旋转 功能: 增压 | 个 |  |
| 3 | 淋浴软管 | 防脱扣 | 材质：金属 配件类型：花洒软管 | 根 |  |
| 4 | 金属软管 | 60cm | 材质：不锈钢 型号：BXGBWG-001 | 根 |  |
| 5 | 金属软管 | 80cm | 材质：不锈钢 型号：BXGBWG-001 | 根 |  |
| 6 | 金属软管 | 1m | 材质：不锈钢 型号：BXGBWG-001 | 根 |  |
| 7 | 冲水箱 | 601 | 安装方式: 壁挂式 型号: 卫生间水箱 | 套 |  |
| 8 | 换气扇 | 300mm | 电压：241V(含)-380V(含) 型号：DR-35 | 个 |  |
| 9 | 单水龙头 | 2704 | 材质: 全铜 阀芯类型: 陶瓷片阀芯 是否可旋转: 可旋转 款式: 单把单孔 | 个 |  |
| 10 | 洗手盆混水阀 | 2263 | 材质: 全铜 表面工艺: 镀铬 阀芯类型: 陶瓷片阀芯 | 套 |  |
| 11 | 塑料水龙头 |  | 材质：塑料 | 个 |  |
| 12 | 不锈钢水龙头 | 3121 | 材质: 不锈钢 型号: 304-龙头 | 个 |  |
| 13 | 不锈钢水龙头 | 3112 | 材质: 不锈钢 型号: 304-龙头 | 个 |  |
| 14 | 菜盆龙头 |  | 材质：全铜 阀芯类型：陶瓷片阀芯 是否可旋转：可旋转 | 套 |  |
| 15 | 明装淋浴混水阀 | 2800 | 材质: 铜 型号: JMWRR-10668 安装方式: 壁挂式 | 套 |  |
| 16 | 暗装淋浴混水阀 | 2302 | 材质: 铜 型号: JMWRR-10668 安装方式: 壁挂式 | 套 |  |
| 17 | 洗手盆下水软管 |  |  | 根 |  |
| 18 | 落水棒 | 3202 |  | 个 |  |
| 19 | 三角阀 |  |  | 个 |  |
| 20 | 脚踏开关 |  |  | 套 |  |
| 21 | 大便池延时阀 |  |  |  |  |
| 22 | 小便池延时阀 |  |  |  |  |
| 23 | 马桶盖 | 078B |  | 个 |  |
| 24 | 阀芯 | 20 |  |  |  |
| 工具类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扳手 | 200 | 21mm/18mm/230mm材质: 铬钒合金钢 | 把 |  |
| 2 | 尖嘴钳 | 6寸 | 材质：铬钒钢CRV 型号：WS3457 | 把 |  |
| 3 | 尖嘴钳 | 8寸 | 材质：铬钒钢CRV 型号：WS3457 | 把 |  |
| 4 | 十字改刀 | 6号 | 材质：S2合金钢 是否有磁性：是 型号：DLS2LSPXL | 把 |  |
| 5 | 十字改刀 | 8号 | 材质：S2合金钢 是否有磁性：是 型号：DLS2LSPXL | 把 |  |
| 6 | 一字改刀 | 4号 | 材质：S2合金钢 是否有磁性：是 型号：DLS2LSPXL | 把 |  |
| 7 | 一字改刀 | 6号 | 材质：S2合金钢 是否有磁性：是 型号：DLS2LSPXL | 把 |  |
| 8 | 老虎钳 | 8寸 | 材质：铬钒钢CRV |  |  |
| 电线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特变电工双色线 | 1.5平方 |  | 米 |  |
| 2 | 特变电工铜芯线 | 1.5平方 |  | 米 |  |
| 3 | 特变电工铜芯线 | 2.5平方 |  | 米 |  |
| 管件类 |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管 | 20 | PPR | 根 |  |
| 2 | PPR管 | 32 | PPR | 根 |  |
| 3 | PPR管 | 50 | PPR | 根 |  |
| 4 | PPR直接 | 20 | PPR | 个 |  |
| 5 | PPR直接 | 25 | PPR | 个 |  |
| 6 | PPR直接 | 32 | PPR | 个 |  |
| 7 | PPR弯头 | 20 | PPR | 个 |  |
| 8 | PPR弯头 | 25 | PPR | 个 |  |
| 9 | 直接 | 25 | PVC | 个 |  |
| 10 | 三通 | 25 | PVC | 个 |  |
| 开关类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暗装一开 |  | 120MM\*72MM | 个 |  |
| 2 | 暗装二开 |  | 120MM\*72MM | 个 |  |
| 3 | 暗装三开 |  | 200MM\*72MM | 个 |  |
| 4 | 明装一开 |  | 86MM\*86MM | 个 |  |
| 5 | 明装二开 |  | 86MM\*86MM | 个 |  |
| 6 | 明装三开 |  | 86MM\*86MM | 个 |  |
| 7 | 明装五孔插座 |  | 86MM\*86MM | 个 |  |
| 8 | 明装十五孔插座 |  | 144MM\*86MM | 个 |  |
| 9 | 暗装五孔插座 |  | 112MM\*71MM | 个 |  |
| 10 | 暗装十孔插座 |  | 112MM\*71MM | 个 |  |
| 11 | 暗装十五孔插座 |  | 150MM\*71MM | 个 |  |
| 其他类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空开 | 1P16A | 材质：PC 漏电保护器类型：1P | 个 |  |
| 2 | 空开 | 1P25A | 材质：PC 漏电保护器类型：1P | 个 |  |
| 3 | 空开 | 1P32A | 材质：PC 漏电保护器类型：1P | 个 |  |
| 4 | 空开 | 2P16A | 材质：PC 漏电保护器类型：2P | 个 |  |
| 5 | 空开 | 2P20A | 材质：PC 漏电保护器类型：2P | 个 |  |
| 6 | 空开 | 2P25A | 材质：PC 漏电保护器类型：2P | 个 |  |
| 7 | 空开 | 2P32A | 材质：PC 漏电保护器类型：2P | 个 |  |
| 8 | 空开 | 1P16A带漏保 | 材质：PC 漏电保护器类型：1P | 个 |  |
| 9 | 抱箍 | 40 |  | 个 |  |
| 10 | 抱箍 | 50 |  | 个 |  |
| 11 | 抱箍 | 100 |  | 个 |  |
| 12 | 泡沫双面胶 |  | 1MM厚 2MM厚 3MM厚 1.5CM宽 2CM宽 2.4CM宽 | 卷 |  |
| 13 | 美孚抗磨液压油 | 18升 68号 |  | 桶 |  |
| 14 | 电工胶带 |  |  | 圈 |  |
| 15 | 生料带 |  |  | 圈 |  |
| 16 | 壁扇 |  | 20寸 55W 网罩直径50CM | 把 |  |
| 17 | 吊扇 | 1200 | 送风面积10² 风量220m³1分钟 48寸 | 把 |  |
| 18 | 吊扇 | 1400 | 送风面积30² 风量260m³1分钟 56寸 | 把 |  |
| 19 | 楼顶扇 |  | 360°摇头55瓦16寸可定向网罩450MM扇叶直径400MM | 把 |  |
| 20 | 开水器 | 12KW(100L) |  | 台 |  |
| 21 | 开水器加热管 | 全铜380V/9KW |  | 个 |  |
| 22 | 开水器温控仪 |  |  | 个 |  |
| 23 | 开水器指示灯 |  |  | 套 |  |
| 24 | 开水器浮球阀 |  |  | 个 |  |
| 25 | 铝合金人字梯 | 步步稳2米 | 铝合金加厚2.1+2.1可伸缩 跨度1.23 毛重17.4KG | 个 |  |
| 26 | 铝合金人字梯 | 步步稳3米 | 铝合金加厚2.9+2.9可伸缩 跨度1.71 毛重23.5KG | 个 |  |
| 27 | 铝合金人字梯 | 步步稳4米 | 铝合金加厚3.9+3.9可伸缩 跨度2.29 毛重23.38KG | 个 |  |
| 28 | 插线板 | 多孔1.8M | GN-B5440 10A/2500W 8插位 儿童安全保护 | 个 |  |
| 29 | 插线板 | 多孔3M | GN-B5330 10A/2500W 8插位 儿童安全保护 | 个 |  |
| 30 | 插线板 | 多孔5M | GN-B402 10A/2500W 8插位 儿童安全保护 | 个 |  |
| 31 | 插线板 | 多孔10M | GN-B605 10A/2500W 10插位 儿童安全保护门 | 个 |  |