**国家传染病智能监测预警前置服务器硬件配置需求**

1、CPU:采用国产自研CPU，物理核数≥64核；

2、内存:≥192GB；

3、存储空间:≥960G，存储介质类型:SSD；

4、配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络；

5、GPU卡或NPU支持:支持后期增加GPU卡或NPU；

6、操作系统：提供并安装麒麟、欧拉、统信等国产正版服务器操作系统，需与硬件兼容；

7、数据库支持：提供并安装OpenGauss或同等架构的正版数据库，服务器需支持运行此架构数据库；

8、售后服务：3年原厂整机质保，7x24小时电话响应支持，接到电话后30分钟之内响应，3小时内到达现场服务（免服务费），提供售后服务承诺函；

9、前置软件：提供现场安装调试服务，安装国家传染病智能监测预警前置软件，并与国家疾控局前置软件对接调试，省疾控局、疾控中心对接调试服务；

10、接口调试：配合医院进行院内系统与国家前置软件接口对接中出现的服务器、操作系统、数据库相关问题。

11、所有硬件设备需要在政府采购框架协议平台目录中。