购置清单、报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考图片** | **单位** | **数量** | **配置要求** | **生产厂家及规格** | **质保期** | **报价****（单价）** | **报价****（总价）** |
| 1 | 双头单尾小炒灶 |  | 台 | 1 | 材质：采用不锈钢板制作；1.炉体骨架采用40\*40\*4mm角钢，炉膛采用黑铁板材质以耐火砖砌实,炉面斜向前端排水槽，排水槽连疏孔滤渣器；2.炉面板1.2mm厚，一体成型台面、坚固耐磨，边衬、侧板、前板1.0mm；3.炉底加固、可拆卸前挡板，炉前的独立开关阀；4.灶脚采用Φ51\*1.2mm无缝钢管内含钢柱可调高度子弹脚；5.环保节能勾风静音炉头，燃烧噪音低于80分贝；6.采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机；7.功率：220V/0.55KW（小于等于）8.适用燃料：天燃气 | 1800\*1150\*1150 | 两年 |  |  |
| 2 | 双头大锅灶 |  | 台 |  | 材质：采用不锈钢板制作；1.炉体骨架采用40\*40\*4mm角钢，炉膛采用黑铁板材质以耐火砖砌实,炉面斜向前端排水槽，排水槽连疏孔滤渣器；2.炉面板1.2mm厚，一体成型台面、坚固耐磨，边衬、侧板、前板1.0mm；3.炉底加固、可拆卸前挡板，炉前的独立开关阀；4.灶脚采用Φ51\*1.2mm无缝钢管内含钢柱可调高度子弹脚；5.环保节能勾风静音炉头，燃烧噪音低于80分贝；6.采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机；7.功率：220V/0.35KW（小于等于）8.适用燃料：天燃气 | 2000\*1150\*1150 | 两年 |  |  |
| 3 | 双门蒸饭柜（燃气） |  | 台 | 1 | 材质：采用优质不锈钢板制作；1、炉体骨架采用40\*40\*4mm角钢。前端排水槽，排水槽连疏孔滤渣器； 2、边衬、炉侧板、正面板1.2mm：燃烧室采用1.2mm钢板，循环管采用2.0mm厚/3.4无缝钢管制作，整体发泡，内胆拉深。3、高温硅胶门封、密封、牢固，高效渐进门锁，方便使用；4、自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防干烧，安全；5、灶脚采用无缝钢管内含钢柱可调高度子弹脚；6、适用燃料：液化气、天燃气；7、28层。 | 1390\*660\*1720 | 两年 |  |  |
| 4 | 单门蒸饭柜（电） |  | 台 | 1 | 1、8层；2、380V/9KW。 | 710\*620\*1170 | 两年 |  |  |
|  | 合计 |  元（大写： 元整） |