购置清单、报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图片** | **单位** | **数量** | **配置要求** | **生产厂家及规格** | **质保期** | **报价****（单价）** | **报价****（总价）** |
| 1 | 安检X光射线机 |  | 台 | 1 | 1.辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，低于国标要求。2.支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理。3.可识别刀具、枪支、气罐、液罐、液体。4.支持安检机视频、彩色图片、报警信息在本地存储、查看、调用，具备可以物品报警功能。5.可实现包裹X光图与可见光图关联匹配。6.通道尺寸：≥500\*300mm；外观尺寸：≥1400 mm×700 mm×1000 mm（长×宽×高）；存储能力：≥1T；传送带高度：≤600。 |  | 两年 |  |  |
| 2 | 门禁系统 |  | 套 | 3 | 指纹+人脸识别，可录入人数≥50人 |  | 两年 |  |  |
| 3 | 一键报警系统 |  | 套 | 1 | 1.包含报警主机1台，一键报警按钮41个（含安装及线路）。2.实现一键报警功能，可对讲功能。 |  | 两年 |  |  |
|  | 合计 |  元（大写： 元整） |