|  |
| --- |
| **宜宾市第四人民医院电器零星维修项目报价单** |
| **序号** | **电器类别** | **维修项目** | **型号** | **单价（元）** | **单位** | **备注** |
| 1 | 空调 | 更换变压器 | 1匹 |  | 个 | 主要空调品牌为：美的、格力、奥克斯；维修配件均需为原品牌厂家同型号配件 |
| 2 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 3 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 4 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 5 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 6 | 更换外风机电容 | 1匹 |  | 个 |
| 7 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 8 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 9 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 10 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 11 | 更换外风机电机 | 1匹 |  | 个 |
| 12 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 13 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 14 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 15 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 16 | 更换外机轴流风叶 | 1匹 |  | 个 |
| 17 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 18 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 19 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 20 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 21 | 更换四通阀 | 1匹 |  | 个 |
| 22 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 23 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 24 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 25 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 26 | 更换三通阀 | 1匹 |  | 个 |
| 27 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 28 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 29 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 30 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 31 | 更换冷冻油 | 1匹 |  | 个 |
| 32 | 1.5 匹 | 　 | 台 |
| 33 | 2 匹 | 　 | 台 |
| 34 | 3 匹 | 　 | 台 |
| 35 | 5 匹 | 　 | 台 |
| 36 | 更换压缩机启动器 | 1匹 |  | 个 |
| 37 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 38 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 39 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 40 | 更换压缩机 | 1 匹 | 　 | 台 |
| 41 | 1.5 匹 | 　 | 台 |
| 42 | 2 匹 | 　 | 台 |
| 43 | 3 匹 | 　 | 台 |
| 44 | 5 匹 | 　 | 台 |
| 45 | 更换交流接触器 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 46 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 47 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 48 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 49 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 50 | 更换外机电脑板 | 1 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 51 | 1.5 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 52 | 2 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 53 | 3 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 54 | 5 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 55 | 更换相序检测器 | 1 匹（定频、变频） | 　 | 个 |
| 56 | 1.5 匹（定频、变频） | 　 | 个 |
| 57 | 2 匹（定频、变频） | 　 | 个 |
| 58 | 3 匹（定频、变频） | 　 | 个 |
| 59 | 5 匹（定频、变频） | 　 | 个 |
| 60 | 更换电流检测板 | 1 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 61 | 1.5 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 62 | 2 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 63 | 3 匹（定频、变频） | 　 | 块 |
| 64 | 5 匹（定频、变频）） | 　 | 块 |
| 65 | 更换节流部件 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 66 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 67 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 68 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 69 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 70 | 更换压缩机电源线 | 1 匹 | 　 | 根 |
| 71 | 1.5 匹 | 　 | 根 |
| 72 | 2 匹 | 　 | 根 |
| 73 | 3 匹 | 　 | 根 |
| 74 | 5 匹 | 　 | 根 |
| 75 | 更换内风机电容 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 76 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 77 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 78 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 79 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 80 | 更换内风机电机 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 81 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 82 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 83 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 84 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 85 | 更换内机贯流风轮 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 86 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 87 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 88 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 89 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 90 | 更换内机离心风轮 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 91 | 1.5 匹 | 　 | 个 |
| 92 | 2 匹 | 　 | 个 |
| 93 | 3 匹 | 　 | 个 |
| 94 | 5 匹 | 　 | 个 |
| 95 | 更换内机电脑板 | 1 匹 | 　 | 个 |
| 96 | 1.5 匹 | 　 | 块 |
| 97 | 2 匹 | 　 | 块 |
| 98 | 3 匹 | 　 | 块 |
| 99 | 5 匹 | 　 | 块 |
| 100 | 更换温度传感器 | 1.5 匹、2 匹、3 匹、5 匹 | 　 | 个 |
| 101 | 充注制冷剂 | 1匹 | 　 | 台 | 满足国标要求 |
| 102 | 1.5 匹 | 　 | 台 |
| 103 | 2 匹 | 　 | 台 |
| 104 | 3 匹 | 　 | 台 |
| 105 | 5 匹 | 　 | 台 |
| 106 | 安装空调外机接水盘 | 挂机、风管机 | 　 | 个 | 现有主要空调品牌为：美的、格力、奥克斯； 材质：SUS304不锈钢 |
| 107 | 柜机、风管机、 天花机 | 　 | 个 |
| 108 | 查漏补焊 | 氮气试压查漏、保压并补焊漏 点 | 　 | 台 | 氮气纯度＞99.9%，保压＞2小时 |
| 109 | 空调拆机 | 挂机 | 　 | 台 | 内机、外机费用按4：6 计算 |
| 110 | 柜机 | 　 | 台 |
| 111 | 1-5 匹风管机、 天花机 | 　 | 台 |
| 112 | 空调安装 | 挂机 | 　 | 台 |
| 113 | 柜机 | 　 | 台 |
| 114 | 1-5 匹风管机、 天花机 | 　 | 台 |
| 115 | 空调遥控器 | 1匹、1.5 匹、2匹、3匹、5匹 | 　 | 块 | 现有主要空调品牌为：美的、格力、奥克斯；遥控器为空调品牌厂家原厂遥控器 |
| 116 | 空调冷凝水排水管 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 　 | 米 | 耐候波纹管 |
| 117 | Ø25 | 　 | 米 | U-PVC 排水管、B1 级橡塑保温管 |
| 118 | Ø32 | 　 | 米 |
| 119 | 空调外机支架 | 1匹 | 　 | 副 | 高质量不锈钢SUS304 支架 |
| 120 | 1.5 匹 | 　 | 副 |
| 121 | 、2匹 | 　 | 副 |
| 122 | 3匹 | 　 | 副 |
| 123 | 5匹 | 　 | 副 |
| 124 | 特殊支架 | 　 | 副 |
| 125 | 更换热力膨胀阀 | 1-5匹 | 　 | 个 | 满足国标要求 |
| 126 | 冷媒管道 | 1匹 | 　 | 米 | 满足国标要求；橡塑保温管防火等级不低于 B1 级； |
| 127 | 1.5匹 | 　 | 米 |
| 128 | 2匹 | 　 | 米 |
| 129 | 3匹 | 　 | 米 |
| 130 | 5匹 | 　 | 米 |
| 131 | 漏电空开 | 1匹 | 　 | 个 | 满足国标要求 |
| 132 | 1.5匹 | 　 | 个 |
| 133 | 2匹 | 　 | 个 |
| 134 | 3匹 | 　 | 个 |
| 135 | 5匹 | 　 | 个 |
| 136 | 冷风机电机 | 外转子轴流风机 | 　 | 台 | 满足国标要求 |
| 137 | 电视机 | 更换电源板 | 21-75 英寸 | 　 | 块 | 现有电视主要品牌：长虹、海信、康佳；维修配件均需为品牌厂家原厂配件 |
| 138 | 更换逻辑板 | 21-75 英寸 | 　 | 块 |
| 139 | 更换驱动板 | 21-75 英寸 | 　 | 块 |
| 140 | 更换背光板 | 21-75 英寸 | 　 | 块 |
| 141 | 拆装电视机 | 21-55 英寸 | 　 | 台 | 拆、装费用比例4：6 |
| 142 | 55 英寸以上 | 　 | 台 |
| 143 | 电视机挂架 | 21-55 英寸 | 　 | 副 | 现有电视主要品牌：长虹、海信、康佳；维修配件均需为品牌厂家原厂配件 |
| 144 | 55 英寸以上 | 　 | 副 |
| 145 | 冰箱、冰柜、冷藏 柜 | 更换启动器 | 冰箱专用 | 　 | 个 | 现有主要品牌：海尔、美的、美菱、容声；维修配件均需为品牌厂家原厂配件 |
| 146 | 更换保护器 | 冰箱专用 | 　 | 个 |
| 147 | 更换压缩机 | 50-300W | 　 | 台 |
| 148 | 更换温控器 | 冰箱专用 | 　 | 个 |
| 149 | 更换电脑板 | 冰箱专用 | 　 | 块 |
| 150 | 加注制冷剂 | 冰箱专用 | 　 | 台 | 满足国标要求 |
| 151 | 散热风机 | 冰箱专用 | 　 | 个 | 满足国标要求 |
| 152 | 电热水器 | 更换发热管 | 3-15KW | 　 | 根 | 满足国标要求 |
| 153 | 更换温控器 | 0 °-80 ° | 　 | 个 |
| 154 | 更换电脑板 | 电热水器专用 | 　 | 块 |
| 155 | 更换混水阀 | 电热水器专用 | 　 | 个 |
| 156 | 更换花洒 | 电热水器专用 | 　 | 个 |
| 157 | 更换泄压安全阀 | 电热水器专用 | 　 | 个 |
| 158 | 安装截止阀 | 电热水器专用 | 　 | 个 |
| 159 | 安装角阀 | 电热水器专用 | 　 | 个 |
| 160 | 拆装电热水器 | 电热水器专用 | 　 | 台 |
| 161 | 微波炉 | 更换变压器 | 200-800W | 　 | 个 | 维修配件均需为品牌厂家原厂配件 |
| 162 | 更换磁控管 | 200-800W | 　 | 个 |
| 163 | 更换高压电容 | 1000V 0.1 微法 | 　 | 个 |
| 164 | 更换高压保险管 | 1000V 0.1A | 　 | 个 |
| 165 | 更换散热风机 | 2-10W | 　 | 个 |
| 166 | 更换定时器 | 0-60 分钟 | 　 | 个 |
| 总计 |  |  |  |